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Anexa nr. 5

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenti
Directia Generala Preventie

PREVENIREA INTOXICATIILOR

’ MONOXIDUL DE CARBON €O . s SIMPTOMELE INTOXICARII CU CO .
& ¢ * *
. ~ - e & » & - a:
. o Se formeazi in cazul exploatirii cu ‘8 Zgomot in @ Intensificarea
. abateri a termogeneratoarelor s 3 urechi ritmului :
: s e ‘ 4 . cardiac ;
- o Este invizibil, nu are miros §i nu poate - ;
fi simtit T Dureri de cap, Blituri in
. o Persoanei adulte 1i sunt suficiente trei = - ameteli ochi
¢ ; T e E; s 3 -
¢ inhalari pentru a se intoxica : 8 :
. » Concentratia in aer care depaseste . :@ Sufocare Oboseala, .
- 0,1% poate deveni fatald . voma :
¢ CAUZELE . s CAUZELE ’
© INTOXICARII CU - INTOXICARI CU -
©  MONOXIDDE ©  MONOXIDDE .
. CARBON . . CARBON :
* & @ *
L s L] ®
x Exploatareacu  * : Lipsa tirajului de
: abateri a : : aer, ferestre inchise
H termogeneratoarelor. 1 ¢
. ‘ . ;
: Instalarea sau s : Lipsa verificdrii
:G)rep.araua : g periodice a 2
' artizanala a . s termogeneratoarelor’
: termogeneratoarelor : e
Exploatar e

b:;:er? & - : Conectarea hotei in -

: termogeneratoarelor- 1 canalul de ventilare
® s » ¥
‘ : . Utilizarea .
: @((i)bturagfa canalelor. : @aragazului pentru -
. eycatliate . . incalzirea spatiului -
: . - locativ .
:»unafmwnx,auoe;a;:}’“ ileueornovosvsasseus
: " i N SCOPUL EVITARII INTOXICARI .
| PRIMELE ACTIUNI IN CAZUL INTOXICARI @ | CU MONOXID DE CARBON .
: CU MONOXID DE CARBON s e ] 3 i :
. ; i e n - e Verificafi prezenta tirajului inainte de
. e Stoparea imediata a utilizarii s s o ; .
. s ° a utiliza termogeneratoarele »
. termogeneratoarelor L g ) -
. dels iciilor d 3 ¢+ e Deschideti geamul sau oberlihtul .
¢ ¢ ApEhme aEcTvICiioNde NIgSHa s pentru ventilarea incaperilor
. o Ventilarea incaperilor si parisirea - e Verificati periodic starea .
©  imediatd a acestora ; & termogeneratoarelor -
] @ & #
- » Deconectarea ventilelor sistemei de - . e Verificati starea de functionare a
s alimentarea cu gaze s # cosurilor de fum si canalele de .
L £ . @
: .+ ventilare .
Bosveonnconnsnassanuosuasossennsasvonnnssest Jessnosovnesnusasesseosssrsennoesasosaarspad

STIMATI CETATENI, NU UITATI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA'm

IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA, APELATI
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MnunnctepcTBo Bayrpennux J{en Pecny6auxu Moagosa
I'enepanbublii HHcnekTopat no UpesppruaiineiMm CHTyannsam
I'enepansnoe Ynpanienune IIpesennun

IPEJOTBPAIIIEHHUE OTPABJIEHHIT
YIAPHBIM T'A30M

BB AT TR AN LB E TGO AP LD EBAOOL BRI BT RDOIRE2EE, PP AL EDOBIELES 2P EF LIRS EIRTORNTRERIRDR S D E Sy

: YTAP ras co IIPA3HAKH OTPABJIEHHSA YT APHBIM I'A30M CO:
@ Illym B ymax VyameHnHoe
cepauebueHne
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- O6pasyeTcs IpH HENpPABIILHOM TIOJB30BAHHH .
L4
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: T'onoBras 6o, Mepuanne
#
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. TIOUMYBCTBYETE

‘ ra30BBIM 000OpyIOBaHIIEM
HHe

O6nras
®— @

%
- HeBuauM, He HMeeT 3amaxa, BBl €0 HUKaK HE
TOLIHOTa
sesnssnacseana’

: Tpex BIOXOB HOCTaTOYHO B3POCIOMY Y€EIOBEKY,
:

- 4TOOBI IONYYHTH CMEPTENBHOE OTpaBIIeHIe
- Kornentpanus CO B Bo3myxe 6onee 0,1 %
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JBIMO/BEHTKAHAMBI . fui ; HCIIOMb30BaHHE
‘ ra30B0it KOTOHKH

3aKpHITas pemmeTKa Ta30BOii IUTHTHI
BEHTRANMIA ams oborpesa
TIOMeTIeHTIs

N
N
.
s
.
Hcnmonb3oBaHie |
.
:
s
M
L3
4

v
@
#
s
%
®
@
#
2
@
*
s
&
w

PHHPELBEEBRIBIUDEE S
PHEIREVE BB OB FCE IR IY L IAVC DR PI RS OBOED BT T R, L T s e T

IEPBASI IOMOIIb ITPH OTPABJIEHHH VT AP- YTOBBI HE C.IVYILTOCH BEJBI. ..
e e [lepen BKIIOYeHNEM ra30BBIX IPHOOPOB

npoBepsiiTe TATY

¢ OrtkpsiBaiiTe $popTOUKY MM PpaMyry OKH
BO BPEMS ITONIB30BAHUS Ta30BEIMI
opHdopamu

¢ HemennenHo npeKpaTHTh HOIB30BAaThCS
ra3oBBIMH HpHOOpaMH

¢ BrI3Barh aBapHIiHYIO ra3o0ByIo CIyX0y i

CKOPYIO IIOMOIIb
o CBoeBpeMeHHO IPOBOAUTE TEXHHIECKOE

¢ IIpoBeTpHTh MOMeENIEHHE H HEMEUIEHHO 0BCITyKHBAHHE ra30BBIX IPHGOPOB
€ro MOKHHYTh

¢ IlepexphITh KpaHH Ha Fa30BOM
000pyI0BaHHH M Ha Ia30IpoBoje

RN e

YBAXAEMBIE I'PAXKJIAHE, HE 3ABBIBAMTE !
IIOCPEJICTBOM HNPABHIBHOI'O MMOBEJAEHMS, BBl CIIACAETE KHU3Hb !

o Tpebyiite oT ynpasnsiomeii KOMIaHHH
IIPOBEPKH COCTOSIHHS IBIMO/BEHTKAaHAIOB
3 pasa Brox
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Anexa nr. 6

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenti
Directia generala preventie

ENTIONARE

‘Sﬁmaﬁ ‘ce‘tit’e'nif’ , |
Anotlmpul e e : ‘0 serie de schlm-

Verrf' cati plapumile care prezmta semne de uzurd excesiva, cum ar fi mpﬁlrz, /
« de arsuri; defecte ale cablului de alimentare sau a t rmostatuluz R ;

torul specialistului; ' "
«  Eliminati folosirea mai multor pldg L
+ Deconectati inainte de culcare plapum te stat sau

care este defectat '
+ Excludeti utilizarea plapumii electrice in stare

« Daca nu utilizati dispozitivul pentru o perioadd mai
indelungata, opriti-l1 si deconectati-l de la priza elec-
trica;

+ Evitafi depozitarea materialelor combustibile

+ (perne, paturi, cdrti, jucdrii sau alte obiecte) peste
plapumile electrice cdnd sunt in functiune;

+  Excludeti a lapumzlor electrice atunci can
aceasta se g

«  Nu ldsati a 1

« Instalap ‘detectoare de fur

STIMATI CETATENI, NU UITATI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA !

iN CAZ DE SITUATII DE URGENTA, APELATI (12
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MunncrepcrBo Bayrpennnx Jlea Pecny6anxu Moanosa
I'enepanbubiii Hacnekropar mo Ypessobruaiinsim Curyanusm
I'enepanbnoe Ynpasienne IIpesenumii

MPERYNPEXOEHVE

S’Bamaemue rpas

€CKHX oaesl,

6EPKY 1eKMpPU1ecKux 00es nepeo i
aKm 31eKmpu4ecKux ooesn C 6o

«  Ilposepsme 0deano Ha npeoMen upesmMepHo20 U3HOCA, MAKUX KAK. Pa3PbIEbL,
npocoparus, oegexmmul OKuU numanua uiu mepmocmama. [
Oepekmos obpamumecs 3a no : aucma; .

+  Hcknarouume ucnonv3oeanus Hec

+  Omrnrouume neped cHOM NeKMpUYEcK
CMamom u A61Aemcs 8 HeUCHPasUMOM €O

+  Hcknwovume ucnonv3o6aHue 31eKmpuyecKo

+ Ecmu evi He ucnonvsyeme ycmpoiicmeo 6 meuenue
ONUMENnbHO20 6peMeHil, BbIKIIOUUME €20 U 0mcoeou-
Hume om 31eKmpu4ecKkoli po3emku,;

+ H3becaitme xpaneHus  20ploYuUxX — Mamepuanos
(nodyuiex, odesan, KHuz, uspyulex uau opyzux npeo-
Memoe) Ha noeepxnocmu INEKMPUYECKUX 00eANl 60

¢ TOYEHHOM CO-
osaHue 6e3 npucmompa, ‘
Yemanoeume 6 oome oemexmopul ovima.

YBAJKAEMBIE I'PAJK/JIAHE, HE 3ABBIBAMTE !
HOCPEACTBOM ITPABHJIBHOI'O IIOBEJIEHNSA, BBI CIIACAETE )KI3HB!

B CITYYAE YPE3BEIYAITHON CHTYAIIUH, 3BOHHATE L1z
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Anexa nr. 2

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova *
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

Directia generala preventie

Stimati cetiteni !

Statistica incendiilor aratd cd, anual, in medie, 15.33% din incendiile care se produc
in Republica Moldova la gospodarii cetatenesti au loc ca urmare a cosurilor de fum defecte
sau necuratate, respectiv 11.55 % ca urmare a mijloacelor de incalzire defecte, improvizate
sau nesupravegheate. Din pacate, majoritatea acestor incendii se soldeazi adesea cu
tragedii.

Avand 1n vedere ca temperaturile au scazut, Directia generala preventie recomanda
cetatenilor care utilizeaza la incalzirea locuintelor sobe sau aparate ori mijloace electrice
de incalzire, sd ia urmatoarele masuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinte:

1. ASIGURATT verificarea, curdtarea si repararea,
daca este cazul, a cosurilor de fum de citre o persoana
specializata.

2. NU folositi decat materialul combustibil pentru care
a fost destinata soba si evitati supraincarcarea acesteia.
3. NU folositi soba decat cu usita inchisa.

4. ASEZATI o tdvitd metalicd in fata sobei, in dreptul

usitei.

5. NU asezati in apropierea sobei sau pe aceasta materiale

combustibile.

6. STINGETT focul din soba inainte de a pardsi locuinta.

7. NU adormiti niciodata cu soba aprinsa.

8. VERIFICATI integritatea aparatelor si mijloacelor de

incdlzire electrice, iar in cazul in care acestea sunt

defecte, reparati-le cu ajutorul unui specialist sau

cumparati-va altele noi.

9. NU asezati aparatele de incdlzire electrice In apropierea materialelor combustibile.

“ ' 10. NU asezati materiale combustibile pe mijloacele de

incalzire electrice.

11. DECUPLATTI aparatele de incilzire electrice inainte de

a parasi locuinta sau de a adormi.

12. NU lasati niciodata copiii nesupravegheati cu soba
: " aprinsa ori aparatele de incalzire electrice in functiune.

13 ASIGURATI locuinta cu detectoare autonome de fum.

STIMATI CETATENI, NU UITATI !
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV,
VA SALVATI VIATA SI BUNURILE.

in caz de situatii de urgenta, apelati 112
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Munucrepcrso Bayrpennux Jlea Pecny6auku MosigoBa *
I'enepanbuenii Mucnekropat mo UpesBbruaiinsiM CUTyanusm

I'enepaiabHoe Ynpasienue [IpeBennuu

YBaxkaeMble rpaxaaHe!

CratucTuka MOXapoB TOKa3bIBAECT, UYTO EXErogHo B cpexHeM 15,33% moxapos,
npoucxoaamux B PecnyOnuke MomngoBa B JJOMOBIAJICHHSX, NPOMCXOAAT 110 MNPUYMHE
HEHUCTPABHBIX MM HEYMIIEHBIX JAbIMOX0MOB M 11,55% - 10 mnpuumHe HEUCIPABHEIX,
CaMOJIEbHBIX WX HEOOCTYKHUBAEMBIX OTOMUTEIBHBIX TPHOOPOB. K coxkaleHuro, G0NbIIMHCTBO
TaKHUX MOXKAPOB 3aKAHYHUBACTCS TPAreJHeEi.

B B3 ¢ MOHIKGHHEM TEMIIEpATyphl, | E€HEPAIbHOE YIPABIEHHE MNPEBEHIUH
PEKOMEHJlyeT  TIpaxJaHaM,  HCMONB3YIOIMM  AIsl  00OTpeBa  KWIbs €YU  MJIU
3JIEKTPOHArpeBaTe/IbHbIE NPUOOPHI, IPUHATH CIACAYIOLIME MEPHI 110 MPEAOTBPALIEHHIO TOXKAPOB B
JIOMax:

1. OBECIHEYBTE mpoBepky, YHCTKy, W IpH

HEOOXOJUMOCTU PEMOHT JIBIMOXOJIOB, BBITOJHAEMBIi

CIIEITUATTUCTOM.

2. BAIIPEHIAETCS wucnons30Bark TOIUIMBO, HE

[IpeJHa3HauYeHHOe Ul Ie4H, u3berare meperpy3ku

[IEYH.

3. BAIIPEHIAETCS 1monp30Barbes IE€YBIO, E€CIIH

JIBEpIa HE 3aKPHITA.

4. IIOCTABBTE Mmerannuyeckuil TUCT mepes Medbio,

PSLAOM C JBEpLEH.

5. HE pa3MemaiTte roprodue MaTepuanbl pPSIOM C

IJIMTOM WUJIW HA HEMl.

6. IOTTACHUTE orous B ne4u nepej yxooM U3 JoMa.

7. HUKOI'JIA He 3achIaiiTe ¢ TOpsIIMM B TI€IH OTHEM.

8. INTPOBEPBTE uenocTHOCTh 3IEKTPONPUOOPOB U

oborpeBaresieil, a B cIy4ae HX HEUCIPABHOCTH,

o0partuTech K CIEUUANIMCTaM JUIss pPEMOHTAa WM

pUOOPETUTE HOBBIC.

9. HE pasmemaiite aneKTpoHarpeBaTenbHble IPUOOPHI BOIM3H TOPIOYHX MAaTEPHAIIOB.
Y .- : 10. HE pasmemaiite roproYme MaTepHanbl  Ha

3JIEKTPOHArpeBaTEIbHBIX IPHOOpax.

11. OTKJIIOYUTE »snexTpoHarpeBaTeabHble MPHOOPEHI,

repes yXoI0M U3 I0Ma HIIH OTXO0JIOM KO CHY.

12. HUKOI'JA He ocTaBisiiTe neTeil 0e3 MpUCMOTpa Mpu

. 3a¥OKEHHOM IeYH UM pabOoTaIONIUX IEKTPOHATPEBATEISIX

R 87  mpuGopax.
13. OBECIIEYBTE cBoii 1o0M aBTOHOMHBIMHA JABIMOBBIMU U3BEIIATEIAMHU.

YBAXAEMBIE I'PAYXKJIAHE, HE 3ABBIBAVTE!
MNOCPEACTBOM INPABUJIBHOT' O TOBEJAEHUS
BbI CITACETE CBOIO )KU3Hb U MATEPUAJIBHBIE HIEHHOCTH.
B ciyyae upe3BbIvaiiHO CHTyanuu, 3BOHUTE MO HoMepy 112
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Anexa nr. 3

Ministerul Afacerilor Interne al Republi cii Moldo
- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Dlrectla generala preventie

_ Curétiti obligatoriu canalele de
evacuare a fumului de

_cenusa inainte de fﬁceperea
sezonul de incalzire !

Instalati in fata dsltelor
sobelor o tabla metalica
cu dimensiunile de 50 x 70 cm !

‘Supravegheati in
permanenta focul in sobe !

Aprinderea focului cu
benzina, sau alte lichide
inflamabile !

~ Folosirea lem
decat vatr

'Amplasati materiale
combustibile in fata focarelor la
i 1 mai marede 1,5m!

EVltati supramcilzlrea ~

temperaturi joase si frig extrem.
Faceti focul in soba de ai
. multe on

Stingeti focul cu 2
de somn !

Utilizarea sobelor fara usite la
focare si cenusare sau cu
usitele defecte sau deschise!

Uscarea sau asezarea
pe sobe a hainelor sau altor
materiale combustibile!
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- O6sizaTenbHO oyuLLanTe
AbIMOXOAbI OT CaXV nepen
Ha4asniom oTonuTeNbHOro

~ nepuopa!

Pacnonaraiite rbpodque :
MaTtepuanbl Ha pacCTOSHUN
6onee 1,5 M ot ovara! 1

W3beraiiTe neperpesa
neyyn B cUnbHbIe Xonoaa.
TonuTe neyb HeCKOMNbKO pas

BAeHb!

PaaMeCTvlTe nepe.n ABsepuieit
‘ neyn NpeaTonoYHbIA
MeTannu4yeckun NUcT
pasmepoM He MeHee 50x70 cMm !

Moracure orous B
3a 2 yacapo cHa!

lMocTosiHHO cneauTe 3a
OrHEM B neuu !

i

@ uTe, p
AbIMa B cnanbHbIX
nomeileHusx !

Mpu akennyatauuy nevei KKyMYT HieM Tenna v Ges

Ucnonb3oBaHue neyein 6e3
ABEpOK Unu c
HeucnpaBHbIMUA U
OTKPbITBIMU ABepLiamMHy !

Pacrannueartb neyb

6eH3UHOM U APYrMMM
Bocnnameumoummca

Wcnonba: CyuwmTb ¥ pacnonaraTb Ha

ANUHHee TonsALWeNCcs neYn oaexay
3arpyska WNu Apyrve roproyne

martepuansi !
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Anexa nr. 4

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenté W
Directia generala preventie .

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ™ ‘ t\%
i

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA

IHSTALAI! detectcare de fum in locuingé

necomnnAm DE AC]’IONAHE INCAZDE
" INCIDENT IN INSTALATIILE ELECTRICE

ATENTIE! Mimsul de izolatie
aparateieplmrme inclusiv
semnal graveal;uprasdicv

alzitd, aparitia fumului sau a unor scantei din
nectarea aparatului de protectie este un
elei electrice. In aceasta situatie trebuie sa:

- DECONECTAﬂ de la prizi :toate aparatele electrice si s& evaluati situatia;

- IDENTIFICATI si ELIMINATI cauza problemei prin renuntarea la utilizarea
aparatelor electrice defecte sau cu suspiciune de defecte;

- iNCEHCATI reconectarea locuintei de la aparatul de protectie, cu
conditia respectdrii unui consum minim de energie;

- In cazul unei tentative nereusite APﬁL&]‘I pentru ajutor la electrician.

STIMATI CETATENI, NU UITATI {
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV,
IN CAZ DE SITUATII DE URGENT,




